<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="DO-1N4148-0.2">
<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Diode 1N4148&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;0.2" pitch&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="DIODE">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="DIODE-1N4148" prefix="D" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Diode&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;SMADIODE&lt;/b&gt; - SMA Surface Mount Package
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;20V 1A Schottky Diode Digikey: 641-1014-6-ND&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;b&gt;DO-1N4148&lt;/b&gt; - Through Hole Small Current Diode&lt;br&gt;
&lt;b&gt;SOD-123&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;20V 1 A (.5mV Vf) Schottky Diode - Digikey: MBRX120TPMSCT-ND&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;b&gt;SOD-323&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;10V 570mA (.38mV Vf, 3ns) Schottky Diode - Digikey: ZLLS410CT-ND&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;b&gt;SOD-523&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;30V 30mA Schottky Diode (RB751S-40TE61) - Digikey: RB751S-40TE61CT-ND&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;b&gt;SOT23-R/W&lt;/b&gt; - SOT23 Package (R = Solder Paste/Reflow Ovens, W = Hand-Soldering)
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;BAT54Film 40V 300mA - Digikey: 497-7162-1-ND&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/p&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE"/>
</gates>
<devices>
<device name="DO-1N4148" package="DO-1N4148-0.2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
