<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
<package name="LCC20">
<description>&lt;b&gt;Leadless Chip Carrier&lt;/b&gt;&lt;p&gt; Ceramic Package</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="7408">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="O" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="PWRN">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="74*08" prefix="IC">
<description>Quad 2-input &lt;b&gt;AND&lt;/b&gt; gate</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="7408"/>
<gate name="B" symbol="7408"/>
<gate name="C" symbol="7408"/>
<gate name="D" symbol="7408"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="C" pin="I0" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="I1" pad="10"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="D" pin="I0" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="I1" pad="13"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="LS"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
