<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
<package name="LCC20">
<description>&lt;b&gt;Leadless Chip Carrier&lt;/b&gt;&lt;p&gt; Ceramic Package</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="74139">
<pin name="G" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="Y0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="Y1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="Y2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="Y3" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="PWRN">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="74*139" prefix="IC">
<description>Dual 2-line to 4-line &lt;b&gt;DECODER/DEMULTIPLEXER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="74139"/>
<gate name="B" symbol="74139"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Y0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Y1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Y2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Y3" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="B" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="G" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="Y0" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="Y1" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="Y2" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="Y3" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="LS"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
