<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="75161">
<pin name="DC" direction="in"/>
<pin name="TE" direction="in"/>
<pin name="ATN"/>
<pin name="EOI"/>
<pin name="SRQ"/>
<pin name="REN"/>
<pin name="IFC"/>
<pin name="DAV"/>
<pin name="NDAC"/>
<pin name="NRFD"/>
<pin name="ATN2"/>
<pin name="EOI2"/>
<pin name="SRQ2"/>
<pin name="REN2"/>
<pin name="IFC2"/>
<pin name="DAV2"/>
<pin name="NDAC2"/>
<pin name="NRFD2"/>
</symbol>
<symbol name="PWRN">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="75161" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;75xxx DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="75161"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="AN" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ATN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="ATN2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DAV" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DAV2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DC" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="EOI" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="EOI2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="IFC" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="IFC2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="NDAC" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="NDAC2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="NRFD" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="NRFD2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="REN" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="REN2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SRQ" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SRQ2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="TE" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
