<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="DS-08">
<description>&lt;b&gt;DIL/CODE SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Mors&lt;p&gt;
distributor Buerklin, 17G562</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="DIP08">
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
<pin name="11" direction="pas"/>
<pin name="12" direction="pas"/>
<pin name="13" direction="pas"/>
<pin name="14" direction="pas"/>
<pin name="15" direction="pas"/>
<pin name="16" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="DS08" prefix="S" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;DIL/CODE SWITCH&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="DIP08"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DS-08">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="DS08"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="73J0071"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
